IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [ConceptDesignBIM_2010, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 5.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Selected elements only]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ArchiCAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Multi-skin complex geometries: Building element parts]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
File name: "D:\!WORK\20191112-kanlux modele\modele ifc\ASTEN LED IP44 8W-NW.ifc"
Time stamp: "2019-12-24T02:02:50"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "PreProc - EDM 5.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft ArchiCAD-64 18.0.0 POL FULL Windows version (IFC2x3 add-on version: 3006 POL FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ArchiCAD-64" version "18.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 3006 POL FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Niezdefiniowane" of Organization "Niezdefiniowane"
  Owner history of Person "Niezdefiniowane" of Organization "Niezdefiniowane" | application "ArchiCAD-64" version "18.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 3006 POL FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change ADDED | created 1577149370 (2019-12-24T01:02:50Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: PLN
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN

Spatial structure
IFCPROJECT "PROJEKT"
  IFCSITE "Lokalizacja" | latitude 52° 15′ 0″ | longitude 21° 0′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Budynek"
      IFCBUILDINGSTOREY "Parter" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "KANLUX-ASTEN LED IP44" | names: "LP008" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_KANLUX-ASTEN_LED_IP44, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_KANLUX-ASTEN_LED_IP44

Types
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "KANLUX-ASTEN LED IP44" | 1 occurrence

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3100. [MILLI METRE]
    Height = 3100. [MILLI METRE]
    NetHeight = 3100. [MILLI METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Funkcja konstrukcyjna = "Niezdefiniowana" (IFCLABEL)
    ID = "LP008" (IFCLABEL)
    Jasnoæ wiat³a [0-100] = 1. (IFCREAL)
    Klasyfikacja elementu = "Typ ArchiCADa" (IFCLABEL)
    Kolor czerwony [0..1] = 0.02 (IFCREAL)
    Kolor niebieski [0..1] = 0.01 (IFCREAL)
    Kolor zielony [0..1] = 0.01 (IFCREAL)
    Kondygnacja macierzysta = "Parter" (IFCLABEL)
    K¹t obrotu = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Materia³ budowlany / struktura warstwowa / profil / wype³nienie = "Wype³nienie Puste" (IFCLABEL)
    Nazwa elementu bibliotecznego = "KANLUX-ASTEN LED IP44" (IFCLABEL)
    Nazwa strefy = "" (IFCLABEL)
    Numer strefy = "" (IFCLABEL)
    Poka¿ w tym etapie przebudowy = "Poka¿ we wszystkich powi¹zanych etapach przebudowy" (IFCLABEL)
    Powi¹zane korekty = "" (IFCLABEL)
    Po³o¿enie = "Niezdefiniowane" (IFCLABEL)
    Status przebudowy = "Istniej¹ce" (IFCLABEL)
    Tekst etykiety = "" (IFCLABEL)
    Typ = "Lampa" (IFCLABEL)
    Unikalne ID = "09B5CC8F-8C58-4610-84A7-178D09046622" (IFCLABEL)
    Warstwa = "Wnêtrze - Owietlenie" (IFCLABEL)
    Wykoñczenie = "STANDARD" (IFCLABEL)
    Zablokowane = FALSE (IFCBOOLEAN)
    wiat³o w³¹czone (Tak/Nie) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_KANLUX-ASTEN_LED_IP44 | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Akcesoria = "" (IFCLABEL)
    COBIeTypeCategory = "Pr_70_70_48_46" (IFCLABEL)
    CRI = ">70 (80)" (IFCLABEL)
    CSIMasterFormat2014Code = "26 55 00" (IFCLABEL)
    CSIMasterFormat2014Title = "Special Purpose Lighting" (IFCLABEL)
    CSIUniFormatIICode = "D5020" (IFCLABEL)
    CSIUniFormatIITitle = "Lighting & Branch Wiring" (IFCLABEL)
    Czerwony = 1. (IFCREAL)
    Data modyfikacji = "" (IFCLABEL)
    Data przyjêcia = "" (IFCLABEL)
    Grupa lamp = "" (IFCLABEL)
    Gwarancja = "5 lat*" (IFCLABEL)
    ID zestawu specyfikacji = "" (IFCLABEL)
    Jednostka wagi obiektu = "kg" (IFCLABEL)
    Klasyfikacja IFC = "Light Fixture" (IFCLABEL)
    KodUNSPSC = "3911" (IFCLABEL)
    Koszt = 0. (IFCREAL)
    K¹t wiecenia = "90o (130o)" (IFCLABEL)
    LIGHT ANGLE alpha = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    LIGHT ANGLE beta = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Lampa = 1. (IFCREAL)
    Lampa przenona = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Liczba Po³¹czeñ = 1. (IFCREAL)
    Liczba wiate³ = 0. (IFCREAL)
    MATERIAL = "Metal - Cynk" (IFCLABEL)
    Moc Znamionowa = "8" (IFCLABEL)
    NBS Reference Kod = "49" (IFCLABEL)
    NBS Reference Opis = "Luminaires And Lamps" (IFCLABEL)
    Napiêcie (V) = 0. (IFCREAL)
    Natê¿enie = 100. (IFCREAL)
    Nazwa UNSPSC = "Lighting Fixtures and Accessories" (IFCLABEL)
    Nazwa produktu = "" (IFCLABEL)
    Niebieski = 1. (IFCREAL)
    Notatka/uwagi = "" (IFCLABEL)
    Numer AKS = "" (IFCLABEL)
    Numer ID = "" (IFCLABEL)
    Numer inwentaryzacyjny = "" (IFCLABEL)
    Numer seryjny = "" (IFCLABEL)
    NumerOmniClass = "23-35 47 11" (IFCLABEL)
    ONORM Opis (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    ONORM Opis (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    ONORM pobór mocy = 0. (IFCREAL)
    ONORM wysokoæ = "" (IFCLABEL)
    Odpornoæ na uderzenia = "--" (IFCLABEL)
    Opis = "" (IFCLABEL)
    PIÓRA = 0. (IFCREAL)
    Pióro 1 = "Symbole Ogólne - kolor" (IFCLABEL)
    Pióro obrysu = "Belki - Ogólne" (IFCLABEL)
    Pióro t³a wype³nienia = "T³a - kolor 1" (IFCLABEL)
    Pióro wype³nienia = "T³a - kolor 1" (IFCLABEL)
    Pióro wiat³a = "Symbole Ogólne - kolor" (IFCLABEL)
    Pobór pr¹du (W) = 0. (IFCREAL)
    Pod³¹czenie zasilania = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poka¿ punkty aktywne 2D w 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Po³o¿enie = "" (IFCLABEL)
    Producent = "" (IFCLABEL)
    Rodzaj pod³¹czenia = "" (IFCLABEL)
    Rok produkcji = "" (IFCLABEL)
    SHADOW ON/OFF = TRUE (IFCBOOLEAN)
    SIMPLE: 0, DETAILED: 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show mep = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Soczewka = "" (IFCLABEL)
    Strumieñ wietlny = "450" (IFCLABEL)
    System Instalacji = "230V" (IFCLABEL)
    Temperatura Barwow[K] = "3000" (IFCLABEL)
    Typ Narzêdzia = 4. (IFCREAL)
    Typ grupy (FM_Type) = "Urz¹dzenia elektryczne" (IFCLABEL)
    Typ grupy (iFMType) = 8. (IFCREAL)
    Typ lampy = "" (IFCLABEL)
    Typ mocowania = "" (IFCLABEL)
    Typ wype³nienia = "Wype³nienie Puste" (IFCLABEL)
    Tytu³OmniClass = "Lighting Fixtures" (IFCLABEL)
    Ujcie = 0. (IFCREAL)
    Uniclass 1.4 Kod = "JV69" (IFCLABEL)
    Uniclass 1.4 Opis = "Luminaires and lamps" (IFCLABEL)
    Uniclass 2.0 Kod = "PR-49" (IFCLABEL)
    Uniclass 2.0 Opis = "Luminaires And Lamps" (IFCLABEL)
    Uniclass 2015 Kod = "Pr_70_70_48_46" (IFCLABEL)
    Uniclass2015Opis = "Light-emitting diode (LED) luminaires" (IFCLABEL)
    U¿yj zapamiêtanego rodowiska = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Waga obiektu = 0. (IFCREAL)
    Watów na punkt owietlenia = 0. (IFCREAL)
    Zdefin. przez u¿ytk. 1 = "" (IFCLABEL)
    Zdefin. przez u¿ytk. 2 = "" (IFCLABEL)
    Zdefin. przez u¿ytk. 3 = "" (IFCLABEL)
    Zdefin. przez u¿ytk. 4 = "" (IFCLABEL)
    Zdefin. przez u¿ytk. 5 = "" (IFCLABEL)
    Zielony = 1. (IFCREAL)
    kolor obudowy = "bia³y/chrom" (IFCLABEL)
    kszta³t = "kwadrat" (IFCLABEL)
    materia³ obudowy = "aluminium" (IFCLABEL)
    obudowa bia³a = "Farba - Biel tytanowa" (IFCLABEL)
    obudowa czarna = "Metal - Stal nierdzewna" (IFCLABEL)
    pióro3d = "Ogólne" (IFCLABEL)
    przewod = "Metal - Stal nierdzewna" (IFCLABEL)
    symbol el = "Elementy elektryczne - Owietlenie ogólne" (IFCLABEL)
    typ optyki = "--" (IFCLABEL)
    t³o symbolu 2d = "T³a - kolor 1" (IFCLABEL)
    widok symbolu 2d = FALSE (IFCBOOLEAN)
    wype³nienie symbol 2d = "Wype³nienie Pe³ne" (IFCLABEL)
    zakres temperatur = "-30 do +50oC" (IFCLABEL)
    wiat³o = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ¿arókwa = "Farba - Cynober" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    D³ugoæ (A) = 144.289949407 [MILLI METRE]
    Objêtoæ = 0.000392828235225 [CUBIC_METRE]
    Objêtoæ netto = 0.000392828235225 [CUBIC_METRE]
    Powierzchnia = 0.09275834042 [SQUARE_METRE]
    Szerokoæ (B) = 64.6895618228 [MILLI METRE]
    Wysokoæ (rozmiar Z) = 1000. [MILLI METRE]
    Wzniesienie do kondygnacji = 0. [MILLI METRE]
    Wzniesienie do zera projektu = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_KANLUX-ASTEN_LED_IP44 | quantities | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    DIAMETER = 100. [MILLI METRE]
    FRAME WIDTH = 20. [MILLI METRE]
    LIGHT EFFECT LIMIT = 3000. [MILLI METRE]
    Wymiar 1 = 144.289949407 [MILLI METRE]
    Wymiar 2 = 64.6895618228 [MILLI METRE]
    Wysokoæ = 1000. [MILLI METRE]
    Wzniesienie góry = 0. [MILLI METRE]
    Wzniesienie podstawy = 1000. [MILLI METRE]
    szerokoæ lampy = 400. [MILLI METRE]
    wysokoc wiat³a = 3000. [MILLI METRE]